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第一章 采购公告  

西南财经大学基建处通过公开采购方式择优竞争，采购西南财经大学柳林校区学生宿舍工程设计文件技术审查服务供应商，欢迎符合要求的供应商参加公开采购。

一、采购概况

1.采购项目名称：西南财经大学柳林校区学生宿舍工程设计文件技术审查服务。

2.工程概况：西南财经大学柳林校区学生宿舍项目位于柳林校区南门西侧，总用地面积约12845㎡，总建筑面积不超过24995平米，多层建筑，地上6层，地下1层。本项目地基基础设计等级为乙级。项目总投资14959万元。

3.采购范围：本次采购该项目设计文件技术审查，主要包括：

①按照《四川省房屋建筑工程抗震设防专项审查技术要点》和《四川省房屋建筑工程抗震设防专项审查技术要点（2024年版）》对初步设计进行审查，出具书面审查意见。

②对初步设计进行技术审查并出具书面审查意见。

③施工图审查：全面数字化审图，通过工程建设项目审批管理系统或信息平台办理施工图审查相关业务，出具审查意见告知书、工程勘察报告审查合格书、施工图设计文件审查合格书。

⑤配合建设单位对设计相关问题进行交底沟通，确保图纸问题得到有效反馈。

4.采购预算：6.4万元。

二、供应商资格要求

1.参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

2.独立法人资格。

3.满足《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》等相关资格条件的、录入四川省施工图审查机构换证认定名录中的施工图审查机构，认定范围包括房屋建筑施工图审查一类。

4.不得与所审查项目的建设单位、勘察设计单位有隶属关系或其他利害关系。

三、采购文件的获取

获取时间：即日起在西南财经大学基建处网页免费下载采购文件。

采购人不提供采购文件获取的其他方式。

四、响应文件提交的截止时间：2026年7月29日上午11:30（北京时间）。

响应文件递交地点：成都市温江区柳台大道555号西南财经大学其孜楼406 基建处

逾期送达、未送达至提交地点的响应文件恕不接受。邮寄的响应文件以签收时间为准。

五、采购人联系方式：

联系电话：87093936/18180652502，联系人：刘老师。

地址：温江区柳台大道555号西南财经大学柳林校区其孜楼406室

采购人：西南财经大学基建处

2026年7月23日

第二章 供应商须知

一、采购概况

1.采购项目名称：西南财经大学柳林校区学生宿舍工程设计文件技术审查服务。

2.工程概况：西南财经大学柳林校区学生宿舍项目位于柳林校区南门西侧，总用地面积约12845㎡，总建筑面积不超过24995平米，多层建筑，地上6层，地下1层。本项目地基基础设计等级为乙级。项目总投资14959万元。

3.采购范围：本次采购该项目设计文件技术审查，主要包括：按照《四川省房屋建筑工程抗震设防专项审查技术要点》和《四川省房屋建筑工程抗震设防专项审查技术要点（2024年版）》对初步设计进行审查，出具书面审查意见；对初步设计进行技术审查并出具书面审查意见；全面数字化审图，通过工程建设项目审批管理系统或信息平台办理施工图审查相关业务，出具审查意见告知书、工程勘察报告审查合格书、施工图设计文件审查合格书（包括但不限于各专业设计、岩土工程设计、基坑支护设计）。供应商应配合建设单位对设计相关问题进行交底沟通，确保图纸问题得到有效反馈。

3.1初步设计文件抗震设防专项检查

按照《四川省房屋建筑工程抗震设防专项审查技术要点》和《四川省房屋建筑工程抗震设防专项审查技术要点（2024年版）》对初步设计进行审查，出具书面审查意见，对原设计单位提供的审查意见执行情况进行核查，形成核查报告，并通过采购人审核。审查的内容包括但不限于以下内容：与抗震设计相关的岩土勘察主要成果；地基和基础的设计方案；抗震设防依据；结构的抗震概念设计和抗震性能设计（若采用隔震减震技术，应包括其方案）；结构计算和关键部位分析；针对结构不规则类型及抗震薄弱部位采取的加强措施。

3.2初步设计文件技术审查，审查内容包括：

建筑专业:

（1）设计内容等是否符合建筑立项批复文件要求，主要技术经济指标是否满足发改、规划、环保、人防等主管部门批复文件，设计说明书描述是否与设计图纸相符。

（2）建筑的主要特征，如建筑物建筑类别、建筑耐火等级、设计使用年限、抗震设防烈度、建筑屋面、外墙和地下室防水等级等内容是否表达明确。

（3）采用的新技术、新材料、新设备是否按照《建设工程勘察设计管理条例》第二十九条要求执行。

(4)总平面内各建筑、道路、设施表达是否齐全，人、车、消防车道及消防车登高操作场地的交通组织是否合理，是否标明了竖向、绿化、场地坡度、设计标高、地下室边线、防空地下室位置以及战时主要出入口位置等。

(5)绿色建筑设计目标是否明确，建筑节能和绿色建筑设计拟采取的相应技术措施是否合理可行并符合规范要求，是否明确绿色建筑星级及建筑节能率。

(6)采用装配式的建筑，设计是否满足装配率，是否概述采用的装配式建筑技术要点。

(7)消防设计是否满足《建筑防火通用规范》和《建筑设计防火规范》等相关防火设计规范和消防主管部门的有关要求。建筑防火分类、消防车道、消防车登高操作场地、建筑间距、防火分区、安全疏散、疏散距离、疏散宽度及防火构造措施等是否满足相应的规定。

(8)人防设计是否满足《人民防空地下室设计规范》等相关规范标准和人防主管部门要求。

(9)建筑物无障碍设计是否满足通用规范的要求，室外与建筑物入口的无障碍通达性是否合理，建筑物公共部分垂直交通是否满足无障碍需要，有残疾人到达的区域是否设置无障碍专用厕位或无障碍卫生间；是否按规定设置无障碍停车位。

结构专业:

(1)建筑结构的安全等级、设计基准期、设计工作年限、地基基础的设计等级、建筑抗震设防类别、抗震设防烈度、结构类型及抗震等级、结构耐久性设计工作年限、地下室防水等级、地下室抗浮设防水位、建筑的耐火等级和构件的耐火极限及地下结构和地上结构、室外结构的环境类别等设计安全标准是否符合规范要求；结构的规则性判定是否正确；人防地下室防护类别、抗力等级等是否满足规范和主管部门批复要求。

(2)主要荷载取值

1）楼、屋面活荷载及自重以外的附加恒载取值是否符合荷载规范和相关规定，特殊荷载选取依据是否充分。

2）基本风压、地面粗糙度、风载体型系数、风振系数等是否符合规范要求和风洞试验报告。

3）设计基本地震加速度、设计地震分组、场地特征周期、地震影响系数、结构阻尼比等取值是否符合规范要求。

4）考虑温度作用，升（降）温度和有关参数取值是否正确。

5）地下室抗浮设计中水浮力的有关设计参数取值是否合理。

6）特殊的荷载（作用）工况组合，包括分项系数及组合系数取值是否合理。

(3)结构计算及分析

1）是否明确采用的结构分析程序名称、版本号、编制单位，并适用现行规范。

2）所采用软件的计算假定和力学模型是否符合工程实际。结构分析主要参数是否符合规范和程序计算的要求。

3）复杂结构是否按规范要求采用了不少于两个不同力学模型的程序进行计算，并对其计算结果进行分析比较。

4）需进行时程分析时，地震动参数（加速度峰值、强震持时等）的取值是否正确。

5）薄弱层和薄弱部位的判别是否正确。转换层上下部结构和转换层结构的计算模型是否合理。

6）程序计算的主要控制性指标，包括周期、位移、扭转位移比、剪重比、框架部分所占的倾覆弯矩比例、框架部分楼层地震剪力与底部总剪力比值、转换层上下结构侧向刚度比等应列表说明，并分析是否满足规范要求；是否对本工程关键区域的计算结果进行分析，并给出必要的分析结果和说明。

给排水专业:

(1)给水、排水和热水等各系统设计是否完善、合理、安全，设计技术参数是否符合标准、规范要求。

(2)用水量：采用的用水量定额、用水人数（或单位数）、使用时数、小时变化系数、用水项目等指标以及最高日用水量、平均时用水量、最大时用水量计算是否正确，并符合规范要求。

(3)供水设备的选型及参数（流量、扬程、功率）是否正确并符合节能等规范要求。

(4)雨水排水工程采用的降雨强度、设计重现期、径流系数等设计参数和雨水量的计算是否正确并符合规范要求。

(5)排水是否采用污水与雨水分流制，并符合规范要求。排水管网的设计是否满足最大排水量的要求；提升设施的设置是否合理并符合规范要求。

(6)污废水的处理设施设置是否合理并符合规范和行政主管部门的要求。

(7)按照各类防火设计规范的有关规定要求，各类消防系统(如消火栓、自动喷水、水幕、雨淋喷水、水喷雾、细水雾、泡沫、消防炮、气体灭火等)的相关设计和要求。

(8)海绵城市建设工程要求、项目规划、设计方案的有关要素、指标计算书（包括年径流总量控制率、海绵城市设施规模计算、指标核算情况表等）。

电气专业:

(1)设计范围内本专业设计内容是否完整清晰，与深化设计、专项设计及其它相关专业的分工及界面是否清晰。

(2)变、配、发电系统负荷分级是否正确，各级负荷容量是否合适。供电电源电压等级、回路数、专线与否、线路路由及敷设方式、近远期发展等是否准确。

(3) 高、低压配电系统接线型式及运行方式是否合理和满足规范要求。

(4)配电系统设计是否合理和满足规范要求。充电桩配置数量及快慢充比例是否满足规划条件要求。

(5)照明种类及主要场所照度标准和照明功率密度值等指标是否满足使用要求和符合规范要求。应急照明照度值、电源型式、灯具配置、控制方式、 持续时间等是否符合规范要求。

(6)建筑物防雷类别及电子信息系统防雷等级的确定是否符合规范要求。防雷措施是否与被保护建筑物（构筑物）及设备的防雷要求相适应。接地装置是否符合规范要求。

(7)火灾自动报警系统、应急广播系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统等消防有关的系统设置是否完整，各系统点位设计、设备性能、控制要求、线缆选型及敷设等是否满足规范要求。

(8)智能化设计概况是否完整准确，是否同步设计能耗监测设备及系统，设计合同涵盖的各子系统的设置是否与建筑功能相适应，是否经济合理和满足用户需求，是否符合国家相关法规、规范标准及相关主管部门的规定。

暖通专业:

(1)设计依据中采用的国家有效法规、标准，有关部门的批准文件等是否完整。设计内容、范围（如：暖通空调系统形式）是否明确。室外设计计算参数引用与室内设计参数选取是否正确。

(2)供暖系统估算热负荷、耗热量指标是否合理，热源、热水参数是否正确。供暖系统形式、工作压力及管道敷设方式、室外管线及系统补水、定压方式、管道材料及保温材料的选择是否合理。

(3)空调系统冷、热估算负荷，冷源及冷媒选择、热源供给方式及参数，洁净空调系统的净化级别是否合理。

(4)通风系统的区域、通风系统形式，通风量或换气次数，设备选择是否合理。

(5)防排烟系统的防烟设施、自然通风、加压送风、防火措施、排烟设施的区域设计是否合理并符合规范要求。

(6) 暖通空调系统节能性能设计，说明采用的节能措施、技术指标（如：空调冷热水系统的输送能效比（ECR、EHR）、空调系统的综合制冷性能系数（SCOP）、空调系统的冷源系统能效系数（EER-sys））；节能产品的选用是否合理，是否满足要求。

其他要求：

是否满足《建筑工程设计文件编制深度规定》要求以及编制施工图设计文件的需要，是否满足方案及初步设计任务书要求；是否满足各专业执行工程技术规范和标准，建筑的使用功能、结构形式、专业系统设计是否合理，以及是否符合规划、环保、消防、抗震、绿色建筑、节能降碳、装配式建筑等政策要求；拟建设场地工程地质勘察报告内容是否齐全、分析评价是否合理；设计拟采用的新技术、新工艺、新材料等，是否属于国家鼓励推广应用的范围，是否具备合规性、合理性、先进性；

3.3全面数字化审图，通过工程建设项目审批管理系统或信息平台办理施工图审查相关业务，出具审查意见告知书、工程勘察报告审查合格书、施工图设计文件审查合格书。

3.3.1地勘报告审查内容：

（1）勘察孔布置是否合理。

（2）是否存在违反工程建设标准强制条文情况。

（3）是否查明场地工程地质与水文地质条件。

（4）场地地震效应评价是否合理，包括：场地抗震设防烈度、场地抗震地段划分、建筑场地类别划分、地震稳定性评价等。

（5）是否有地质条件可能造成的工程风险及防治措施的内容。

（6）是否进行岩土工程条件分析与评价，包括：场稳定性与适宜性评价、不良地质作用、不利埋藏物、地层岩土工程性质评价。

（7）建筑地基基础方案分析与评价是否合理，包括：天然地基分析与评价、桩基评价、复合地基评价、地基基础方案建议。

（8）基坑工程评价是否合理，包括：基坑安全等级、支护形式建议等。

（9）地下室抗浮评价是否合理，包括：抗浮设防水位建议，抗浮措施建议等。

（10）地基土物理力学指标建议值是否合理。

3.3.2供应商依据国家及地方、行业相关规范、标准，完成本项目施工图审查（含变更审查），包括但不限于建筑、结构、给排水、暖通空调、装配式、智能化、灯光、电气、消防、海绵城市、勘察设计文件、岩土工程设计、基坑支护设计、幕墙工程、人防工程、总平工程（含景观、道路工程、给排水、绿化工程等）、绿建、节能、防雷、抗震等全部内容，出具审査意见及审查报告（包含施工图纸的数字化审图等事项），直至审查合格。审查内容包括：是否符合各专业《工程建设标准强制性条文》和其他有关工程建设强制性标准；地基基础和主体结构体系的安全性；是否损害公众利益；施工图是否达到规定的深度要求；是否符合作为设计依据的批准文件及其他法律、法规、规章规定的要求；勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章及签字。

4.采购预算：6.4万元。

二、供应商资格要求

1.参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

2.独立法人资格。

3.满足《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》等相关资格条件的、录入四川省施工图审查机构换证认定名录中的施工图审查机构，认定范围包括房屋建筑施工图审查一类。

4.不得与所审查项目的建设单位、勘察设计单位有隶属关系或其他利害关系。

三、项目基本要求

1.服务内容

按行业标准、规范和规定和采购文件要求对西南财经大学柳林校区学生宿舍工程设计文件开展初步设计技术审查、初步设计抗震设防专项审查、施工图审查工作。

2.服务要求:

（1）配备足够数量的技术人员提供技术服务工作，并保证本项目初步设计符合现行设计规范、标准和有关规定要求。

（2）配合采购人向建设行政等主管部门报审设计文件有关的报批手续。

（3）供应商收到甲方提供的初步设计文件后的7个工作日内完成审查；供应商收到甲方提供的施工图设计文件后10个工作日内完成审查；供应商收到甲方提供的勘察文件后5个工作日内完成审查，以上时限不包括设计文件修改时间和审查机构的复审时间。

（4）负责本项目技术审查的人员班子应具有相应的审查能力，班子配备必须健全，审查人员经验丰富、专业配套。

3.服务成果

设计文件审查报告的文本等资料的原件以及电子文件,必须符合相关规范和规定要求。

供应商提供纸质版审查报告肆份。

4.验收方式

合同履行完毕后，成交供应商提出验收申请，采购人在7个工作日内组织履约情况验收。由采购人根据合同、采购文件和响应文件内容对审查报告进行验收，主要验收标准为：审查内容是否完整全面，审查意见执行情况的记录是否与实际相符等。成交供应商提交的所有文档应通过采购人验收。

四、报价、履约及付款方式

1.报价要求：

本次采购报价为咨询服务费总价包干报价，以响应性文件中响应函载明的大写金额报价为准，报价不得超过采购预算。

报价包含完成合同约定的所有工作和服务内容所发生的一切费用，包括但不限于各项购买服务、成本、包装费、劳务费、人工费、材料费、交通运输费、管理费、利润、保险、税金、政策性调整文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，报价在合同履行期间固定不变。

2.付款方式：

合同费用组成和支付按照专用合同条款第3条约定进行支付。

以上款项支付在达到支付条件且供应商提供合法有效的增值税发票后60日内完成。

五、供应商提交的响应文件要求

1.供应商响应文件组成内容：

（1）响应函。

（2）法定代表人身份证明书（应有公章、法定代表人签字）及身份证复印件。如有委托代理人，应附法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和授权代表身份证复印件。

（3）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明、与所审查项目的建设单位、勘察设计单位没有隶属关系或其他利害关系的声明。

（4）供应商若为企业法人：提供加载统一社会信用代码的营业执照营业执照复印件；供应商若为事业法人：提供加载统一社会信用代码的法人登记证书复印件。

（5）满足《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》等相关资格条件的、录入四川省施工图审查机构换证认定名录中的施工图审查机构，认定范围包括房屋建筑施工图审查一类。

（6）服务方案（内容自拟）。

（7）供应商认为需要提供的其他资料。

以上内容中，（1）、（2）、（3）项应按满足采购文件第五章响应文件格式实质性要求并按格式要求签字盖章。

供应商需仔细阅读公开采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求。如供应商未按照公开采购文件要求提交资料，或响应文件未做出实质性响应，自行承担相应后果。

2.响应文件份数、密封要求

供应商应提供响应文件纸质正本一份和副本一份。副本应为正本复印件，如正本与副本有不同之处，以正本为准。响应文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展。

响应文件的正本、副本全部应密封，密封最外层应标明项目名称、供应商全称，并在密封处加盖单位公章或授权委托人签字。

3.响应文件提交的截止时间：2026年7月29日上午11:30（北京时间）。

响应文件递交地点：成都市温江区柳台大道555号西南财经大学其孜楼406 基建处

逾期送达、未送达至提交地点的响应文件恕不接受。邮寄的响应文件以签收时间为准。

六、成交原则

在满足本采购文件要求资格条件的供应商中，按照本采购文件第三章评审办法规定进行评审并确定成交人。

七、管理要求

1.特别声明：

供应商必须保守采购人资料及有关技术经济数据及报告等资料的秘密，未经采购人书面同意，在任何时间、任何情况下均不得以任何形式将上述料提供给第三方或用于本项目以外的情况。否则，采购人保留追究法律责任的权利。

2.履约期间成交单位如有下列情形之一的，采购人有权终止合同，并按合同规定追究相关责任：

（1）利用受聘工作获取不正当利益的；

（2）违反保密纪律或回避规定的； 

（3）其他违反法律法规和西南财经大学相关规定的行为；

（4）单位资格条件发生变化，不符合本采购文件资格条件要求的；

第三章 评审办法

一、评审方法 

本次评审采用综合评估法。评审委员会对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本章第三条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人。

二、评审程序 

1.评审委员会依据本章第三条初步评审标准规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审委员会应当否决其响应文件。

2.详细评审 

评审委员会按本章第三条详细评审条件规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。 

3. 评审结果 

评审委员会按照得分由高到低的顺序推成交候选人，并标明排序。 

评审委员会完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。

三、评审标准

1.响应文件初步评审标准

	评审因素
	评审标准

	供应商名称
	与营业执照或法人证书一致

	响应函
	满足采购文件实质性要求，签字盖章符合要求。

	报价
	报价唯一且不超过采购预算

	法定代表人授权委托书
	法定代表人签署响应文件时，提供法定代表人身份证明书及身份证复印件。

非法定代表人签署响应文件时，应附法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明原件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件。

满足采购文件实质性要求，签字盖章应符合要求。

	供应商资格
	供应商若为企业法人：提供加载统一社会信用代码的营业执照营业执照复印件；供应商若为事业法人：提供加载统一社会信用代码的法人登记证书复印件。证书应合法有效。

满足《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》等相关资格条件的、录入四川省施工图审查机构换证认定名录中的施工图审查机构，认定范围包括房屋建筑施工图审查一类。供应商提供证明文件。

	诚信情况
	参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；与所审查项目的建设单位、勘察设计单位没有隶属关系或其他利害关系的声明。


2.详细评审条件

通过初步评审后的供应商，由评审小组按以下标准评审打分，按照综合得分由高到低的顺序，推荐成交候选单位1~3家，并排序。采购人按照排序确定成交人。
	序号
	评分因素及权值
	分值
	评分标准
	说明

	1
	报价

（15%）
	15分
	满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的报价为基准价，其报价分为满分。其他供应商的报价分统一按照下列公式计算：

报价得分=（基准价/投标报价）×报价权值×100
	

	2
	服务部分

（45%）
	45分
	服务要点（15分）
	结合第二章“采购概况”、“项目基本要求”等采购需求，拟定相关内容。主要包括对工作任务的理解和把握及工作思路计划，开展项目工作的必要性和重难点认识，组织实施方式和流程，人员配置，工作进度安排五个方面内容。

内容全面完整，计划用时能在规定时间内完成相关工作的且具有可行性，符合本项目采购需求，包含以上要求内容，不存在缺项、漏项、与项目无关、描述不完整、描述简单、不符合项目实际、内容有瑕疵任一情形的得满分15分；

每有一项缺项（无相关内容或只有标题）或漏项（无相关内容或只有标题）或与项目无关的扣3分；

每有一项描述不完整或描述简单或不符合项目实际或内容有瑕疵的扣1分。

本项最低得0分。未提供不得分。
	供应商自行拟定服务部分，格式自定。人员配置中涉及的人员需提供社保缴费证明。

注：本项内容中所称的“瑕疵”：

①内容表述不完整或缺少关键分析点；

②审查依据研究不透彻，不足以支撑项目开展；

③技术路线不合理，不适用本项目特性；

④内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞；

⑤常识性错误；

⑥人员配置不合理，不利于本项目目标的实现；

⑦现有技术条件下不可能实现采购目标；

上述任意一种情形为1处瑕疵。

	
	
	
	重点审查内容及质量控制措施（15分）
	结合第二章“采购概况”、“项目基本要求”等采购需求，拟定相关内容。主要包括重点审查内容梳理，重点审查内容及质量控制措施、质量管理工作内容三个方面内容。

内容全面完整，包含以上要求内容，不存在缺项、漏项、与项目无关、描述不完整、描述简单、不符合项目实际、不符合采购需求、内容有瑕疵任一情形的得15分；

每有一项缺项（无相关内容或只有标题）或漏项（无相关内容或只有标题）或与项目无关的扣5分；

每有一项描述不完整或描述简单或不符合项目实际或不符合采购需求或内容有瑕疵的扣3分。
本项最低得0分。未提供不得分。
	

	
	
	
	服务保障措施（15分）
	结合第二章“采购概况”、“项目基本要求”等采购需求，拟定服务保障措施，内容包含所建立的工作制度，相关沟通协调机制，资料成果收集整理、汇总分析、提交报送，工作缺失的补救措施，开展工作的纪律要求五个方面内容。

内容全面完整，完全包含以上内容，不存在缺项、漏项、与项目无关、描述不完整、描述简单、不符合项目实际、不符合采购需求、内容有瑕疵任一情形的得15分；

每有一项缺项（无相关内容或只有标题）或漏项（无相关内容或只有标题）或与项目无关的扣3分；

每有一项描述不完整或描述简单或不符合项目实际或不符合采购需求或内容有瑕疵的扣1.5分。

本项最低得0分。未提供不得分。
	

	3


	商务部分（40%）
	40分
	供应商实力（20分）
	供应商近五年（2021年1月1日至响应文件递交时间）具有房屋建筑施工图审查业绩，每具有1项得5分，最高得20分。
	提供协议书复印件和审查报告（审查报告应至少包括签署盖章页、项目概况页、审查内容页）复印件，并加盖供应商公章。

如出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

	
	
	
	项目团队实力（20分）


	拟派项目负责人具备房屋建筑工程相关专业中级技术职称的得1分，具备房屋建筑工程相关专业高级及以上技术职称的得3分（以最高职称为准，不重复累加）；项目负责人具备工程类注册执业资格证书得3分。本项满分6分。

项目组成员至少包含建筑、结构、给排水、电气、暖通专业审查人员各1人，具备中级及以上技术职称，人员齐全得10分，每少一人扣2分。最多得10分。

以上人员不得兼任。
	提供职称证书（或执业资格证书）复印件，并加盖供应商公章。

如出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

	
	
	
	
	拟派项目负责人近五年（2021年1月1日至响应文件递交时间）具有房屋建筑施工图审查业绩，每具有1项得4分，最高得4分。


	提供协议书复印件和审查报告（审查报告应至少包括签署盖章页、项目概况页、审查内容页）、人员信息页（如有））复印件，并加盖供应商公章。

如出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。


第四章 合同条款及格式

西南财经大学柳林校区学生宿舍工程

设计文件技术审查服务合同

甲方： 西南财经大学                                  签订时间：2026年 月   日 

乙方：                                               签订地点：四川省成都市
根据《中华人民共和国民法典》，甲、乙双方签订本合同，共同遵守如下条款：：

根据《中华人民共和国民法典》、本项目《采购文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的采购文件、报价文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

1.服务内容与质量标准

1.1服务内容

根据国家相关法规、现行标准规范，开展并完成西南财经大学柳林校区学生宿舍项目设计文件技术审查工作，主要包括：按照《四川省房屋建筑工程抗震设防专项审查技术要点》和《四川省房屋建筑工程抗震设防专项审查技术要点（2024年版）》对初步设计进行审查，出具书面审查意见；对初步设计进行技术审查并出具书面审查意见；全面数字化审图，通过工程建设项目审批管理系统或信息平台办理施工图审查相关业务，出具审查意见告知书、工程勘察报告审查合格书、施工图设计文件审查合格书。供应商应配合建设单位对设计相关问题进行交底沟通，确保图纸问题得到有效反馈。

1.1.1初步设计文件抗震设防专项检查

按照《四川省房屋建筑工程抗震设防专项审查技术要点》和《四川省房屋建筑工程抗震设防专项审查技术要点（2024年版）》对初步设计进行审查，出具审查报告，对原设计单位提供的审查意见执行情况进行核查，形成核查报告，并通过采购人审核。审查的内容包括但不限于以下内容：与抗震设计相关的岩土勘察主要成果；地基和基础的设计方案；抗震设防依据；结构的抗震概念设计和抗震性能设计（若采用隔震减震技术，应包括其方案）；结构计算和关键部位分析；针对结构不规则类型及抗震薄弱部位采取的加强措施。

1.1.2初步设计文件技术审查，审查内容包括：

建筑专业:

（1）设计内容等是否符合建筑立项批复文件要求，主要技术经济指标是否满足发改、规划、环保、人防等主管部门批复文件，设计说明书描述是否与设计图纸相符。

（2）建筑的主要特征，如建筑物建筑类别、建筑耐火等级、设计使用年限、抗震设防烈度、建筑屋面、外墙和地下室防水等级等内容是否表达明确。

（3）采用的新技术、新材料、新设备是否按照《建设工程勘察设计管理条例》第二十九条要求执行。

(4)总平面内各建筑、道路、设施表达是否齐全，人、车、消防车道及消防车登高操作场地的交通组织是否合理，是否标明了竖向、绿化、场地坡度、设计标高、地下室边线、防空地下室位置以及战时主要出入口位置等。

(5)绿色建筑设计目标是否明确，建筑节能和绿色建筑设计拟采取的相应技术措施是否合理可行并符合规范要求，是否明确绿色建筑星级及建筑节能率。

(6)采用装配式的建筑，设计是否满足装配率，是否概述采用的装配式建筑技术要点。

(7)消防设计是否满足《建筑防火通用规范》和《建筑设计防火规范》等相关防火设计规范和消防主管部门的有关要求。建筑防火分类、消防车道、消防车登高操作场地、建筑间距、防火分区、安全疏散、疏散距离、疏散宽度及防火构造措施等是否满足相应的规定。

(8)人防设计是否满足《人民防空地下室设计规范》等相关规范标准和人防主管部门要求。

(9)建筑物无障碍设计是否满足通用规范的要求，室外与建筑物入口的无障碍通达性是否合理，建筑物公共部分垂直交通是否满足无障碍需要，有残疾人到达的区域是否设置无障碍专用厕位或无障碍卫生间；是否按规定设置无障碍停车位。

结构专业:

(1)建筑结构的安全等级、设计基准期、设计工作年限、地基基础的设计等级、建筑抗震设防类别、抗震设防烈度、结构类型及抗震等级、结构耐久性设计工作年限、地下室防水等级、地下室抗浮设防水位、建筑的耐火等级和构件的耐火极限及地下结构和地上结构、室外结构的环境类别等设计安全标准是否符合规范要求；结构的规则性判定是否正确；人防地下室防护类别、抗力等级等是否满足规范和主管部门批复要求。

(2)主要荷载取值

1）楼、屋面活荷载及自重以外的附加恒载取值是否符合荷载规范和相关规定，特殊荷载选取依据是否充分。

2）基本风压、地面粗糙度、风载体型系数、风振系数等是否符合规范要求和风洞试验报告。

3）设计基本地震加速度、设计地震分组、场地特征周期、地震影响系数、结构阻尼比等取值是否符合规范要求。

4）考虑温度作用，升（降）温度和有关参数取值是否正确。

5）地下室抗浮设计中水浮力的有关设计参数取值是否合理。

6）特殊的荷载（作用）工况组合，包括分项系数及组合系数取值是否合理。

(3)结构计算及分析

1）是否明确采用的结构分析程序名称、版本号、编制单位，并适用现行规范。

2）所采用软件的计算假定和力学模型是否符合工程实际。结构分析主要参数是否符合规范和程序计算的要求。

3）复杂结构是否按规范要求采用了不少于两个不同力学模型的程序进行计算，并对其计算结果进行分析比较。

4）需进行时程分析时，地震动参数（加速度峰值、强震持时等）的取值是否正确。

5）薄弱层和薄弱部位的判别是否正确。转换层上下部结构和转换层结构的计算模型是否合理。

6）程序计算的主要控制性指标，包括周期、位移、扭转位移比、剪重比、框架部分所占的倾覆弯矩比例、框架部分楼层地震剪力与底部总剪力比值、转换层上下结构侧向刚度比等应列表说明，并分析是否满足规范要求；是否对本工程关键区域的计算结果进行分析，并给出必要的分析结果和说明。

给排水专业:

(1)给水、排水和热水等各系统设计是否完善、合理、安全，设计技术参数是否符合标准、规范要求。

(2)用水量：采用的用水量定额、用水人数（或单位数）、使用时数、小时变化系数、用水项目等指标以及最高日用水量、平均时用水量、最大时用水量计算是否正确，并符合规范要求。

(3)供水设备的选型及参数（流量、扬程、功率）是否正确并符合节能等规范要求。

(4)雨水排水工程采用的降雨强度、设计重现期、径流系数等设计参数和雨水量的计算是否正确并符合规范要求。

(5)排水是否采用污水与雨水分流制，并符合规范要求。排水管网的设计是否满足最大排水量的要求；提升设施的设置是否合理并符合规范要求。

(6)污废水的处理设施设置是否合理并符合规范和行政主管部门的要求。

(7)按照各类防火设计规范的有关规定要求，各类消防系统(如消火栓、自动喷水、水幕、雨淋喷水、水喷雾、细水雾、泡沫、消防炮、气体灭火等)的相关设计和要求。

(8)海绵城市建设工程要求、项目规划、设计方案的有关要素、指标计算书（包括年径流总量控制率、海绵城市设施规模计算、指标核算情况表等）。

电气专业:

(1)设计范围内本专业设计内容是否完整清晰，与深化设计、专项设计及其它相关专业的分工及界面是否清晰。

(2)变、配、发电系统负荷分级是否正确，各级负荷容量是否合适。供电电源电压等级、回路数、专线与否、线路路由及敷设方式、近远期发展等是否准确。

(3) 高、低压配电系统接线型式及运行方式是否合理和满足规范要求。

(4)配电系统设计是否合理和满足规范要求。充电桩配置数量及快慢充比例是否满足规划条件要求。

(5)照明种类及主要场所照度标准和照明功率密度值等指标是否满足使用要求和符合规范要求。应急照明照度值、电源型式、灯具配置、控制方式、 持续时间等是否符合规范要求。

(6)建筑物防雷类别及电子信息系统防雷等级的确定是否符合规范要求。防雷措施是否与被保护建筑物（构筑物）及设备的防雷要求相适应。接地装置是否符合规范要求。

(7)火灾自动报警系统、应急广播系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统等消防有关的系统设置是否完整，各系统点位设计、设备性能、控制要求、线缆选型及敷设等是否满足规范要求。

(8)智能化设计概况是否完整准确，是否同步设计能耗监测设备及系统，设计合同涵盖的各子系统的设置是否与建筑功能相适应，是否经济合理和满足用户需求，是否符合国家相关法规、规范标准及相关主管部门的规定。

暖通专业:

(1)设计依据中采用的国家有效法规、标准，有关部门的批准文件等是否完整。设计内容、范围（如：暖通空调系统形式）是否明确。室外设计计算参数引用与室内设计参数选取是否正确。

(2)供暖系统估算热负荷、耗热量指标是否合理，热源、热水参数是否正确。供暖系统形式、工作压力及管道敷设方式、室外管线及系统补水、定压方式、管道材料及保温材料的选择是否合理。

(3)空调系统冷、热估算负荷，冷源及冷媒选择、热源供给方式及参数，洁净空调系统的净化级别是否合理。

(4)通风系统的区域、通风系统形式，通风量或换气次数，设备选择是否合理。

(5)防排烟系统的防烟设施、自然通风、加压送风、防火措施、排烟设施的区域设计是否合理并符合规范要求。

(6) 暖通空调系统节能性能设计，说明采用的节能措施、技术指标（如：空调冷热水系统的输送能效比（ECR、EHR）、空调系统的综合制冷性能系数（SCOP）、空调系统的冷源系统能效系数（EER-sys））；节能产品的选用是否合理，是否满足要求。

其他要求：

是否满足《建筑工程设计文件编制深度规定》要求以及编制施工图设计文件的需要，是否满足方案及初步设计任务书要求；是否满足各专业执行工程技术规范和标准，建筑的使用功能、结构形式、专业系统设计是否合理，以及是否符合规划、环保、消防、抗震、绿色建筑、节能降碳、装配式建筑等政策要求；拟建设场地工程地质勘察报告内容是否齐全、分析评价是否合理；设计拟采用的新技术、新工艺、新材料等，是否属于国家鼓励推广应用的范围，是否具备合规性、合理性、先进性；

1.1.3全面数字化审图，通过工程建设项目审批管理系统或信息平台办理施工图审查相关业务，出具审查意见告知书、工程勘察报告审查合格书、施工图设计文件审查合格书。

1.1.3.1地勘报告审查内容：

（1）勘察孔布置是否合理。

（2）是否存在违反工程建设标准强制条文情况。

（3）是否查明场地工程地质与水文地质条件。

（4）场地地震效应评价是否合理，包括：场地抗震设防烈度、场地抗震地段划分、建筑场地类别划分、地震稳定性评价等。

（5）是否有地质条件可能造成的工程风险及防治措施的内容。

（6）是否进行岩土工程条件分析与评价，包括：场稳定性与适宜性评价、不良地质作用、不利埋藏物、地层岩土工程性质评价。

（7）建筑地基基础方案分析与评价是否合理，包括：天然地基分析与评价、桩基评价、复合地基评价、地基基础方案建议。

（8）基坑工程评价是否合理，包括：基坑安全等级、支护形式建议等。

（9）地下室抗浮评价是否合理，包括：抗浮设防水位建议，抗浮措施建议等。

（10）地基土物理力学指标建议值是否合理。

1.1.3.2乙方依据国家及地方、行业相关规范、标准，完成本项目施工图审查（含变更审查），包括但不限于建筑、结构、给排水、暖通空调、装配式、智能化、灯光、电气、消防、海绵城市、勘察设计文件、岩土工程设计、基坑支护设计、幕墙工程、人防工程、总平工程（含景观、道路工程、给排水、绿化工程等）、绿建、节能、防雷、抗震等全部内容，出具审査意见及审查报告（包含施工图纸的数字化审图等事项），直至审查合格。审查内容包括：是否符合各专业《工程建设标准强制性条文》和其他有关工程建设强制性标准；地基基础和主体结构体系的安全性；是否损害公众利益；施工图是否达到规定的深度要求；是否符合作为设计依据的批准文件及其他法律、法规、规章规定的要求；勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章及签字。
1.2服务要求

（1）配备足够数量的技术人员提供技术服务工作，并保证本项目初步设计符合现行设计规范、标准和有关规定要求。

（2）配合采购向建设行政等主管部门报审设计文件有关的报批手续。

（3）供应商收到甲方提供的初步设计文件后的7个工作日内完成审查；供应商收到甲方提供的施工图设计文件后10个工作日内完成审查；供应商收到甲方提供的勘察文件后5个工作日内完成审查，以上时限不包括设计文件修改时间和审查机构的复审时间。

（4）负责本项目技术审查的人员班子应具有相应的审查能力，班子配备必须健全，审查人员经验丰富、专业配套。

（5）设计文件审查报告的文本等资料的原件以及电子文件,必须符合相关规范和规定要求。乙方提供纸质版审查报告肆份。

（6）乙方不得将其承揽的全部图纸审查转包给第三人，或将其承揽的全部图纸审查肢解后以分包的名义转包给第三人。乙方不得将工程主体结构、关键性工作及分包给第三人，不得进行违法分包。非主体、非关键性工作分包需取得甲方同意。

3.4.2 分包的确定

经过发包人同意分包的，乙方应确保分包人具有相应的资质和能力。分包不减轻或免除乙方的责任和义务，乙方和分包人就分包部分设计文件技术审查向发包人承担连带责任。

2.合同期限

本合同签署之日起至服务工作结束之日止。

3.服务费用及支付方式

3.1服务费用

本项目服务费总价包干为大写人民币    （¥     ），上述费用包含完成合同约定的所有工作和服务内容所发生的一切费用，包括但不限于各项购买服务、成本、包装费、劳务费、人工费、材料费、交通运输费、管理费、利润、保险、税金、政策性调整文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3.2支付方式和要求

3.2.1一次性付款，乙方按采购合同约定完成图纸审查并经甲方验收合格，图纸审查成果文件移交后甲方支付100%合同款。以上款项支付在达到支付条件且乙方提供合法有效的增值税发票后60日内完成。

3.3鉴于本合同下资金来源为中央预算内资金，款项支付须待预算批复下达后依规定审核程序执行，乙方应配合支付审核，双方一致认可：如因非甲方责任事由导致付款延迟的，乙方不得要求甲方支付违约金或承担其他任何形式的违约责任，不得中止服务、延迟履约或调整服务期限，擅自中止/延迟履约导致的损失由乙方承担。乙方已充分考虑财政资金支付特殊性及相关履约风险，该风险分配为缔约基础，乙方不得据此主张调价或费用补偿。

4.知识产权

4.1乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权或其他合法权益，否则乙方应负担由此而产生的一切损失。

4.2乙方有权使用甲方提供的技术资料、文件、数据等，但仅限于为履行本合同之目的而使用，未经甲方书面同意，乙方不得向第三方泄露、复制、转让上述文件资料。

4.3乙方为甲方提供服务所形成的全部文件、软件、成果（包括但不限于技术文档、报告、数据、源代码、产品等）的全部知识产权、著作权、专利申请权及商业秘密权益归甲方所有，乙方有义务配合甲方办理相关的著作权登记或专利申请手续。

4.4本合同知识产权条款不因合同终止而终止。

5.甲方的权利和义务

5.1甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

5.2甲方有权依据此合同对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据合同约定的数额扣除相关费用。

5.3负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

5.4根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5.5国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

6.乙方的权利和义务

6.1对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

6.2根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

6.3及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

6.4接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

6.5国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

7.保密约定

甲乙双方对因履行本合同所获得的对方商业秘密及有关业务信息与资料具有保密义务。未经对方书面同意，不得泄露给任何第三方或自行使用。双方的保密责任不因合同的终止而终止。

8.违约责任

8.1甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

8.2如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

9.不可抗力事件处理

9.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

9.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

9.3不可抗力事件延续10天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

10.解决合同纠纷的方式

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

11.联络

双方往来函件，函件送达的期限：3个工作日。

甲方接受函件的地点：成都市温江区柳台大道555号其孜楼407  甲方代表：    。

乙方接受函件的地点：         乙方代表：       。 

甲乙双方同意，凡一方按本合同约定的接受地点及接收人向另一方发出函件的，无论另一方是否签收，均视为已经送达并接收。

12.合同转让

未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务，否则视为违约。
13.其他

13.1如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

13.2本合同一式   份，自双方签章之日起生效。甲方   份，乙方    份。

签约方：

	甲方单位：西南财经大学（盖章）

法定代表人

或授权委托人：

地址：成都市温江区柳台大道555号

电话：028-87093936

传真：028-
开户银行：中国建设银行成都温江支行

帐号：51001837108051514771
	乙方单位：    （盖章）

法定代表人

或授权委托人：

地址： 

电话：  

传真：
开户银行：
帐号：



第五章 响应文件格式
一、响应函

致西南财经大学：

我方全面研究了“        项目”采购文件，决定参加贵单位组织的本项目的公开采购。我方授权 （姓名、职务）代表我方（公开采购响应单位的名称）全权处理本项目采购的有关事宜。

我方完全接受采购文件的规定，自愿按照采购文件的各项要求向采购人提供所需服务，固定总报价为：¥            元（大写人民币      元）。报价为完成采购文件要求的所有工作和服务内容所发生的一切费用，包括但不限于人工费、材料设备费、交通费、利润、保险、税金等我方履行本合同约定义务所需的全部费用。我公司承诺，报价在合同履行期间固定不变。

2.我方完全接受采购文件第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件，如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内,根据采购文件及补充文件（如有）、响应文件与你方签订合同； 
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件； 
3.一旦我方成交，我方将严格履行采购文件和合同规定的责任和义务。

4.我方为本项目提交的响应文件正本一份，副本一份。

5.我方同意本次报价的有效期为60 天。

6.若我方成交后未按采购文件或合同规定执行的，愿意接受贵方按照相关法律法规做出的所有处理。

7.我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

供应商：                           （全称、公章）         

供应商代表：                    （签字）                   
地址：                             邮编：                      
电话：                             传真：                      

日期：      年    月    日

二、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书

（一）、法定代表人身份证明

供应商名称：                                 

单位性质：                                   

地址：                                      

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：                                 

姓名：           系                 (供应商名称)的法定代表人。

(职务：       _电话                 )

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：                      (盖单位章)

        年    月     日

（二）、法定代表人授权委托书

本人     (姓名)系            (供应商名称)的法定代表人，现委托本单位人员    (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                   （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜(向有关行政监督部门投诉另行授权)，其法律后果由我方承担。

委托期限：  60日  
代理人无转委托权。

附：(1)法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件

   (2)委托代理人身份证复印件。

供应商：                          (盖单位章)

法定代表人：                     (签字)

委托代理人（授权委托人）：                      (签字)

联系电话：              (固定电话)        (移动电话)

      年    月    日

注：(1)法定代表不亲自递交响应文件而委托代理人递交响应文件的适用。

三、参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明
 我单位在参加          项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位与学生宿舍项目的建设单位、勘察设计单位没有隶属关系或其他利害关系。
 我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：        （公章）
法定代表人或授权委托人：（签字）
日期:       年    月    日

四、其他：对于没有格式要求的内容由供应商自行编写



